Product program / Wired Microphone / Boundary

EM-700

El micrófono de superficie de perfil bajo estará diseñado para ser colocado en una superficie plana para aplicaciones de captación de sonido, y tendrá un elemento de micrófono de condensador electret con un patrón polar cardioide que rechaza el sonido fuera del eje, para captación enfocada. La respuesta en frecuencia será de 35 Hz a 20 kHz. La impedancia nominal será de 120 ohmios, equilibrada y la sensibilidad nominal será de -33 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa). Un interruptor de filtro de atenuación de bajos (100 Hz, -12 dB/octava) debe minimizar la interferencia del ruido ambiente. El micrófono debe ser alimentado por cualquier fuente de alimentación fantasma de 9 - 52 voltios.
El conector de salida debe ser equivalente a XLR-3-12 y la longitud del cable debe ser de 7,5 m (24,61 pies). La temperatura de funcionamiento será de 0&deg; C a +40&deg; C (32&deg; F a 104&deg; F). El acabado de la carrocería será de aluminio fundido a presión, y la superficie de la red perforada tratada será de chapa de acero, ambas con pintura negra con acabado mate. Las dimensiones serán de 83 (An) x 23 (Al) x 83(Pr) mm (3,27" x 0,91" x 3,27") (sin incluir el cable), y el peso será de 290 g (0,64 lbs.). El micrófono debe proporcionar una calidad de sonido pura y natural, y ser ideal para su instalación en un escritorio de conferencia o en la mesa de una sala de reuniones.
El micrófono de superficie será el TOA modelo EM-700.