Product program / Wired Microphone / Boundary

EM-700

Le microphone à effet de surface au design discret sera conçu pour être placé sur une surface plane pour des applications de prise de son ; il sera doté d’un microphone à électret avec directivité polaire cardioïde supprimant tout son hors de l’axe, pour une prise de son ciblée. La réponse en fréquence sera de 35 Hz à 20 kHz. L’impédance nominale sera de 120 ohms, symétrique, et la sensibilité nominale sera de –33 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa). Un commutateur de filtre passe-haut (100 Hz, -12 dB/oct) minimisera les interférences créées par les bruits environnants. Le microphone pourra être alimenté par toute source d’alimentation fantôme 9 – 52 volts.
Le connecteur de sortie sera de type XLR-3-12 ou équivalent et la longueur du câble sera de 7,5 m (24,61 ft). La température de fonctionnement sera comprise entre 0 °C et +40° C (32 °F et 104 °F). Le corps sera moulé en aluminium et la tôle d’acier sera perforée avec traitement de surface ; finition : peinture noire mate. Les dimensions seront de 83 (l) x 23 (h) x 83 (p) mm (3,27 x 0,91 x 3,27) (sans le cordon), et le poids sera de 290 g (0,64 lbs.). Le microphone délivrera un son de qualité pur et naturel et conviendra parfaitement pour une installation sur un pupitre de conférence ou une table de salle de réunion.
Le microphone à effet de surface sera de type EM-700 de chez TOA.