Product program / Wired Microphone / Boundary

EM-700

Mikrofon powierzchniowy powinien być przystosowany do umieszczenia na płaskiej powierzchni w sposób dyskretny, powinien to być mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej. Pasmo przenoszenia powinno wynosić od 35 Hz do 20 kHz. Impedancja znamionowa to 120 Ω, a czułość powinna wynosić -33 dB (1 kHz 0 dB = 1 V / Pa). Filtr dolnoprzepustowy powinien minimalizować zakłócenia z otoczenia. Mikrofon powinien być zasilany przez dowolne źródło zasilania Phantom 9 - 52 V. 
 Mikrofon powinien posiadać złącze XLR-3-12, a długość kabla powinna wynosić 7,5 m (24,61 stopy). Temperatura robocza powinna wynosić 0°C do + 40° C (32° F do 104° F). Korpus powinien być wykonany z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym. Wymiary powinny wynosić 83 x 23 x 83 mm (3,27x 0,91 x 3,27) (bez przewodu), a waga powinna wynosić 290 g (0,64 funta). Dzięki wiernej reprodukcji dźwięku mikrofon idealnie nadaje się do instalacji na stole konferencyjnym lub w sali konferencyjnej. 
 Mikrofonem tym powinien być TOA EM-700.