Product program / Wired Microphone / Boundary

EM-700

Низкопрофильный микрофон граничного слоя должен быть сконструирован таким образом, чтобы его можно было размещать на плоской поверхности для звукозаписи и иметь электретный конденсаторный микрофонный элемент с кардиоидной полярной диаграммой направленности, который не принимает внеосевой звук для фокусированной записи. Частотная характеристика должна составлять от 35 Гц до 20 кГц. Номинальный импеданс должен составлять 120 Ом, сбалансированный, а номинальная чувствительность должна составлять –33 дБ (при 1 кГц 0 дБ = 1 В/Па). Переключатель фильтра верхних частот (100 Гц, –12 дБ/окт) должен минимизировать помехи, вызванные окружающим шумом. Микрофон должен питаться от любого фантомного источника питания 9–52 вольт.
Выходной разъем должен быть эквивалентом XLR-3-12, а длина кабеля должна составлять 7,5 м (24,61 фут). Рабочая температура должна составлять от 0 °C до +40 °C (от 32 °F до 104 °F). Поверхность корпуса должна быть выполнена из литого алюминия, а перфорированная сетка, обработанная снаружи, должна быть выполнена из стальной пластины, и то и другое должно быть покрыто черной матовой краской. Размеры должны составлять 83 (Ш) x 23 (В) x 83 (Г) мм (3,27 x 0,91 x 3,27 дюймов) (без шнура), а вес должен составлять 290 г (0,64 фунта). Микрофон должен обеспечивать чистое естественное качество звука и идеально подходить для установки на лекционном столе или на столе в конференц-зале.
Модель микрофона граничного слоя - TOA EM-700.