Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

EM-800

El micrófono de cuello de cisne delgado debe tener un elemento de micrófono de condensador de electreto unidireccional. El patrón de captación cardioide debe tener un alto grado de sensibilidad y un rechazo de sonido no deseado fuera del eje para minimizar la retroalimentación potencial. La respuesta en frecuencia será de 60 Hz a 20 kHz. La impedancia nominal será de 120 ohmios, equilibrada y la sensibilidad nominal será de -35 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa). El micrófono debe ser alimentado por cualquier fuente de alimentación fantasma que suministre de 9 a 52 voltios. El conector de salida debe ser equivalente a XLR-3-12. La temperatura de funcionamiento será de 0&deg; C a +40&deg; C (32&deg; F a 104&deg; F). El cuerpo y el acabado del eje deben ser de aleación de cobre, con pintura negra semi-brillante. Las dimensiones deben ser ø12 x 420 mm (ø0,47" x 16,54"), y el peso debe ser de 135 g (0,3 lbs.). Se instalará un parabrisas como accesorio. Dos puntos de ajuste del cuello de cisne deben proporcionar ángulos de posicionamiento del micrófono más flexibles. Se instalará un parabrisas como accesorio. El micrófono deberá poder conectarse a un soporte de micrófono dedicado opcional. El micrófono debe proporcionar un sonido claro y de alta calidad, y ser adecuado para conferencias, conferencias y aplicaciones de buscapersonas. 

El micrófono de cuello de cisne será el modelo TOA EM-800.
El soporte del micrófono será el modelo TOA ST-800.