Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

EM-800

Le microphone col de cygne élancé possède un élément de microphone à condensateur électret unidirectionnel. La directivité cardioïde présentera un niveau de sensibilité élevé et un rejet du son hors axe indésirable afin de minimiser tout risque d’effet Larsen. La réponse en fréquence sera comprise entre 60 Hz et 20 kHz. L’impédance nominale sera de 120 ohms, symétrique, et la sensibilité nominale sera de -35 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa). Le microphone sera alimenté par une source d’alimentation fantôme fournissant de 9 à 52 volts. Le connecteur de sortie sera le modèle XLR-3-12 ou équivalent. La température de fonctionnement s’étendra de 0 &deg;C à +40 &deg;C. La finition du corps et de la tige sera un alliage de cuivre recouvert de peinture noire semi-brillante. Les dimensions seront de ø12 x 420 mm et le poids sera de 135 g. Une bonnette anti-vent sera fournie en guise d’accessoire. Deux points de réglage du col de cygne permettront des angles de positionnement plus flexibles du microphone. Une bonnette anti-vent sera fournie en guise d’accessoire. Le microphone pourra être clipsé dans un pied de microphone dédié disponible en option. Le microphone offrira un son clair de haute qualité et sera parfaitement adapté aux conférences, cours magistraux et applications de radiomessagerie. 
Le microphone col de cygne sera le modèle TOA EM-800.
Le pied de microphone sera un modèle TOA ST-800.