Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

EM-800

De slanke zwanenhalsmicrofoon heeft een eenrichtings electretcondensatormicrofoon. Het cardioïde opneempatroon moet een hoge mate van gevoeligheid hebben en ongewenste off-axis geluidsafstoting om mogelijke feedback tot een minimum te beperken. De frequentierespons moet 60 Hz tot 20 kHz bedragen. De nominale impedantie moet 120 ohm bedragen, uitgebalanceerd zijn en de nominale gevoeligheid moet -35 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa) bedragen. De microfoon moet worden gevoed door een willekeurige fantoomvoeding van 9 - 52 volt. De uitgangsconnector moet XLR-3-12-equivalent zijn. De bedrijfstemperatuur is 0&deg; C tot +40&deg; C (32&deg; F tot 104&deg; F). De behuizing en de schachtafwerking zijn van een koperlegering, met zwarte halfglanzende zwarte verf. De afmetingen moeten ø12 x 420 mm (ø0,47 x 16,54) zijn en het gewicht moet 135 g (0,3 lbs.) bedragen. Als accessoire wordt een voorruit geleverd. Twee afstelpunten voor de zwanenhals moeten zorgen voor flexibelere microfoonpositioneringshoeken. Als accessoire wordt een voorruit geleverd. De microfoon moet kunnen worden aangesloten op een optionele speciale microfoonstandaard. De microfoon moet een helder en hoogwaardig geluid bieden en geschikt zijn voor conferenties, lezingen en semafoontoepassingen. 
De zwanenhalsmicrofoon moet van het type TOA EM-800 zijn.
De microfoonstandaard moet van het TOA-model ST-800 zijn.