Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

EM-800

Smukły mikrofon na gęsiej szyi powinien być wyposażony w jednokierunkowy elektretowy element mikrofonu pojemnościowego. Wzór odbiór kardioidów powinien charakteryzować się wysokim stopniem czułości i niepożądanym odrzuceniem dźwięku poza osią w celu zminimalizowania potencjalnego sprzężenia zwrotnego. Pasmo przenoszenia wynosi od 60 Hz do 20 kHz. Impedancja znamionowa wynosi 120 omów, zrównoważona, a czułość znamionowa -35 dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa). Mikrofon powinien być zasilany z dowolnego źródła zasilania fantomowego, dostarczającego 9-52 V. Złącze wyjściowe powinno mieć odpowiednik XLR-3-12. Zakres temperatury roboczej: 0&deg;C – +40&deg;C. Wykończenie korpusu i wału powinno być wykonane ze stopu miedzi z czarną farbą półpołyskową. Wymiary powinny wynosić ø12 x 420 mm (ø0,47 x 16,54), a waga 135 g (0,3 funta). Jako wyposażenie dodatkowe zapewnia się szybę przednią. Dwa punkty regulacji na gęsiej szyi powinny zapewniać bardziej elastyczne kąty ustawienia mikrofonu. Jako wyposażenie dodatkowe zapewnia się szybę przednią. Mikrofon można podłączyć do opcjonalnej, dedykowanej podstawy mikrofonu. Mikrofon powinien zapewniać wyraźny i wysokiej jakości dźwięk oraz być dobrze przystosowany do prowadzenia konferencji, wykładów i przywoływania. 
Mikrofon na gęsiej szyi powinien być TOA model EM-800.
Podstawka mikrofonu powinna być TOA model ST-800.