Product program / Wired Microphone / Gooseneck / Lavalier

EM-800

Тонкий микрофон gooseneck должен иметь однонаправленный электретный конденсаторный микрофонный элемент. Кардиоидная схема направленности обеспечивает высокую степень чувствительности и нежелательное подавление внеосевого шума для сведения к минимуму потенциальной обратной связи. Частотная характеристика должна составлять от 60 Гц до 20 кГц. Номинальное сопротивление должно составлять 120 Ом, сбалансированное, номинальная чувствительность -35 дБ (1 кГц 0 дБ=1 В/Па). Питание микрофона осуществляется от любого фантомного источника питания напряжением 9-52 вольт. Выходной разъем должен быть эквивалентен XLR-3-12. Рабочая температура должна составлять от 0&deg; C до +40&deg; C (от 32&deg; F до 104&deg; F). Корпус и отделка вала должны быть из медного сплава, с покрытием черной полуглянцевой краской. Размеры должны быть ø12 x 420 мм (ø0,47 x 16,54), а вес - 135 г (0,3). В качестве аксессуара должен быть предусмотрен ветрозащитный экран. Две точки регулировки gooseneck должны обеспечивать гибкий выбор углов наклона микрофона. В качестве аксессуара должно быть предусмотрено ветровое стекло. Микрофон может быть подключен к специальной дополнительной микрофонной стойке. Микрофон должен обеспечивать чистый и высококачественный звук, а также хорошо подходит для конференций, лекций и пейджинга. 
Микрофон gooseneck должен быть модели TOA EM-800.
Стойка микрофона должна быть модели TOA ST-800.