Product program / System Component / Audio Source

EV-200M

Dispositivo de reproducción de señal de audio digital para la reproducción de 8 mensajes diferentes que puede estar compuesto de hasta 127 textos individuales, puede para cada mensaje el volumen de salida será ajustado y almacenado. Recuperación de mensajes controlables remotamente. 
Autocontrol del módulo en caso de error de la CPU y de la tarjeta de memoria, incluida la extracción de la tarjeta de memoria, control de la ruta de acceso al amplificador de gestión de ELA. Indicadores de estado mediante LEDs.
Incluye tarjeta de memoria CF de 128 MB