Product program / System Component / Audio Source

EV-20R    W

Der digitale Sprachspeicher für die Rackmontage muss über eine digitale Speicherkapazität von drei Minuten in CD-Qualität mit vier wählbaren Nachrichten/Tönen verfügen. Die Meldungen sind als 44,1kHz, 16 Bit PCM (Mono), unkomprimiertes WAV-Format zu speichern und über die USB-Schnittstelle zu übertragen oder direkt über den Mikrofon-/Line-Eingang (umschaltbar) an das Gerät zu übertragen. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Verstärker (3 W, 8 Ohm, Anschlussklemmenleiste) für den direkten Lautsprecheranschluss, einen symmetrischen Line-Eingang (Eingang/Aufnahmeeingang: Mic: -60 dBV Line: 20 dBV, 10k Ohm, (umschaltbar MIC/Line), unsymmetrisch, Klinkenbuchse 0 dBV, 10k Ohm, unsymmetrisch, Klemmenblockstecker), Durchschleifung zum symmetrischen Leitungsausgang (0 dBV, 600 Ohm, unsymmetrisch, Klemmenblockstecker) mit automatischer Stummschaltung der externen Quelle bei der Nachrichtenaktivierung und einen Kopfhörerausgang (0 dBV, 100 Ohm, unsymmetrisch, Klinkenbuchse) mit einstellbarer Lautstärkenkontrolle. Die Aktivierung der einzelnen Meldungen muss über die Eingänge an der Frontplatte und/oder an der Rückseite des Geräts erfolgen (potentialfreier Schließerkontakteingang, Impulsfolgezeit: 200 ms, Leerlaufspannung: 30 VDC, Kurzschlussstrom: 10 mA). Eine Stop-Eingangsklemme muss die sofortige Beendigung aktueller Meldungen ermöglichen. Zu den Merkmalen gehören eine einstellbare Sendeverzögerungszeit (0, 2 und 4 Sekunden) und ein Intervalltimer, der es ermöglicht, Nachrichten in verschiedenen Zeitabständen (0/5/10/30 Sekunden oder 1/5/10/30 Minuten, 1 Stunde oder kontinuierlich) zu wiederholen. Ein Regelausgang (Kontaktkapazität: 30 VDC/0,5 A) mit Anschlussklemmenleiste muss während der Nachrichtenwiedergabe aktiviert werden.
Power muss von einem externen 24 VDC/400 mA-Netzteil oder einem externen 24 VDC-Eingang mit einer Leistungsaufnahme von 10 W (Nennausgang) abgeleitet werden. Die Spezifikationen umfassen einen Frequenzgang von 20 bis 20k Hz +/- 3 dB (1k Hz) und Verzerrungen unter 1% (1k Hz, Nennleistung). Die LED-Anzeigen auf der Vorderseite umfassen POWER, USB und START/STOP 1-4. Die Oberfläche soll aus schwarzem ABS-Harz bestehen. Die Abmessungen (B x H x T) betragen 210 x 44,2 x 181 mm (8,23 x 1,74 x 7,13) und das Gewicht beträgt 1,61 lbs. (730 g).
Der digitale Nachrichtenwiederholer muss das TOA-Modell EV-20R sein.
Die Wechselstromversorgung muss das TOA-Modell AD-246 sein.