Product program / System Component / Audio Source

EV-20R    W

El repetidor de mensajes digitales montado en rack tendrá tres minutos de capacidad de almacenamiento digital con calidad de CD con cuatro mensajes/tonos seleccionables. Los mensajes se almacenarán como 44,1kHz, 16 bit PCM (monoaural), formato WAV sin comprimir y se transferirán a través de la interfaz USB o se grabarán directamente en la unidad a través de la entrada de micrófono/línea del panel frontal (conmutable). La unidad debe incluir un amplificador incorporado (3 W, 8 ohmios, conector tipo bloque de terminales) para la conexión directa de los altavoces, una entrada de línea balanceada (Entrada / Entrada de grabación: Mic: -Línea de 60 dBV: -20 dBV, 10k ohmios, (Mic/Línea conmutable), no balanceado, toma de 0 dBV, 10k ohmios, no balanceado, tipo bloque terminal) de paso a salida de línea balanceada (0 dBV, 600 ohmios, no balanceado, conector tipo bloque terminal) con silenciamiento automático de la fuente externa durante la activación del mensaje y una salida de auriculares (0 dBV, 100 ohmios, no balanceado, toma de teléfono) con control de volumen ajustable. La activación del mensaje individual debe realizarse a través de las entradas del panel frontal y/o del interruptor del panel trasero (sin entrada de contacto de cierre de voltaje, longitud de cierre de pulso): 200 ms, voltaje abierto: 30 VDC, corriente de cortocircuito: 10 mA) con conector tipo bloque de terminales. Un terminal de entrada de parada deberá permitir la terminación inmediata de los mensajes actuales. Las características incluirán un tiempo de retardo de emisión ajustable (0, 2 y 4 segundos) y un temporizador de intervalos para permitir que los mensajes se repitan en varios intervalos de tiempo (0/5/10/30 segundos o 1/5/10/30 minutos, 1 hora o continuo). Una salida de control (capacidad de contacto: 30 VDC/0,5 A) con conector tipo bloque de terminales se activará durante la reproducción de mensajes.

La alimentación se derivará de una fuente de alimentación externa de 24 VDC/400 mA o de una entrada externa de 24 VDC con un consumo de energía de 10 W (salida nominal). Las especificaciones deben incluir una respuesta de frecuencia de 20 a 20k Hz +/- 3 dB (1k Hz) y una distorsión inferior al 1% (1k Hz, salida nominal). Los indicadores LED del panel frontal deben incluir POWER, USB y START/STOP 1-4. El acabado será de resina ABS negra. Las dimensiones (ancho x alto x fondo) deben ser 8,23" x 1,74" x 7,13" (210 x 44,2 x 181 mm) y un peso de 1,61 lbs. (730 g).

El repetidor digital de mensajes será el modelo TOA EV-20R.
La fuente de alimentación de CA será el modelo AD-246 de TOA.