Product program / System Component / Audio Source

EV-20R    W

Lecteur de messages numériques rackable doté d’une capacité de stockage numérique de qualité CD de trois minutes pour quatre messages/mélodies au choix. Messages stockés au format WAV, 44,1 kHz, PCM 16 bit (mono), non compressé, transférés via l’interface USB ou enregistrés directement sur l’appareil via l’entrée mic/line (commutable) en façade. Appareil doté d’un amplificateur (3 W, 8 ohms, connecteur type bornier) pour le raccorder des haut-parleurs directement, d’une entrée ligne symétrique (Entrée / entrée d’enregistrement : Mic : -60 dBV Line : -20 dBV, 10 kohms, (Mic/Line commutable), asymétrique, prise jack 0 dBV, 10 kohms, asymétrique, connecteur type bornier), d’une sortie transfert vers ligne symétrique (0 dBV, 600 ohms, asymétrique, connecteur type bornier) avec sourdine automatique sur les sources externes pendant la lecture d’un message, sortie casque (0 dBV, 100 ohms, asymétrique, prise jack) avec volume réglable. Activation individuelle des messages via des entrées de commutation en façade et/ou à l’arrière (entrée à contact de fermeture sans tension, durée d’impulsion : 200 ms, tension ouverte : 30 V DC, courant de court-circuit : 10 mA) avec connecteur type bornier. Présence d’une borne d’entrée d’arrêt permettant l’arrêt immédiat des messages en cours. Fonctionnalités présentes : retard de diffusion réglable (0, 2 ou 4 secondes) et minuteur d’intervalle pour permettre la répétition des messages à intervalle donné (0/5/10/30 secondes ou 1/5/10/30 minutes, 1 heure, ou en continu). Présence d’une sortie de commande (capacité de contact : 30 V DC / 0,5 A) avec connecteur type bornier, à activer pendant la lecture du message.
Alimentation provenant d’une alimentation 24 V DC / 400 mA externe ou d’une entrée 24 V DC avec une consommation de 10 W (puissance nominale). Caractéristiques : réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz +/- 3 dB (à 1 kHz), distorsion inférieure à 1 % (1 kHz, puissance nominale). Voyant POWER, USB et START/STOP 1-4 en façade. Finition en ABS entièrement noir. Dimensions (L x H x P) : 8,23 x 1,74 x 7,13 (210 x 44,2 x 181 mm) pour un poids de 1,61 lbs. (730 g).
Lecteur de messages numériques de modèle TOA EV-20R.
Alimentation AC : TOA AD-246.