Product program / System Component / Audio Source

EV-20R    W

Urządzenie będzie przeznaczonym do montażu w rack odtwarzaczem komunikatów głosowych z pamięcią. Komunikaty przechowywane będą w standardzie nieskompresowanym WAV (częstotliwość próbkowania 44.1kHz, 16-bit PCM, mono) i wgrywane do urządzenia za pośrednictwem interfejsu USB lub nagrywane bezpośrednio do urządzenia. Odtwarzacz posiadać będzie wbudowany wzmacniacz i wyjście głośnikowe (3W/8Ohm) w formie terminala blokowego. Urządzenie posiadać będzie zbalansowane wejście audio (Mic:-60dBV/Line:-20dBV, 10 kOhm) oraz niezbalansowane wejście Jack 0dBV, 10 kOhm, zbalansowane wyjście liniowe (0 dBV, 600 Ohm) oraz wyjście słuchawkowe (0dBV, 100 Ohm, Jack) z potencjometrem. Przechowywane w pamięci urządzenia komunikaty będą mogły być uruchamiane przy pomocy włączników w panelu przedni urządzenia (ręcznie) lub wysterowywane z terminala wejść sterujących w panelu tylnym. Wejścia sterowania zrealizowane będą w formie beznapięciowych styków zwiernych (długość kontaktu 200ms, napięcie 30VDC, prąd zwarcia poniżej 10mA). Urządzenie będzie w stanie odtwarzać komunikaty w sekwencjach oraz z programowalnym opóźnieniem czasowym. Odtwarzacz wyposażony będzie w wyjście sterowania, które aktywować się będzie na czas odtwarzacznia komunikatu w sposób umożliwiający wysterowanie urządzeń zewnętrznych. 
,
 Urządzenie pracować będzie z zewnętrznym zasilaczem 24VDC 400mA. Będzie ono gwarantować pasmo przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz (+/-3dB, 1kHz). Odwarzacz będzie się cechować poziomem zniekształceń poniżej 1% (przy obciążeniu znamionowym).