Product program / System Component / Audio Source

EV-20R    W

Ретранслятор цифровых сообщений для монтажа в стойку должен иметь три минуты цифровой емкости хранения CD-качества с четырьмя выбираемыми сообщениями/тонами. Сообщения должны храниться как 44,1 кГц, 16 бит ИКМ (монофонический), в несжатом WAV-формате и должны передаваться через интерфейс USB, записанный непосредственно на устройство через микрофонный/линейный вход на передней панели (переключаемый). Блок должен включать встроенный усилитель (3 Вт, 8 Ом, разъем типа клеммного блока) для прямого подключения громкоговорителя, сбалансированный линейный вход (вход/вход для записи: микрофон: –60 дБВ линия: –20 дБВ, 10 кОм (переключаемый микрофон/линия), несбалансированный, телефонный разъем 0 дБВ, 10 кОм, несбалансированный, разъем типа клеммного блока), проходной сигнал к сбалансированному линейному выходу (0 дБВ, 600 Ом, несбалансированный, разъем типа клеммного блока) с автоматическим отключением внешнего источника во время активации сообщений и выходом для наушников (0 дБВ, 100 Ом, несбалансированный, телефонный разъем) с регулируемым управлением громкостью. Индивидуальная активация сообщения должна выполняться через входы передней панели и/или задней панели (вход замыкающего контакта без напряжения, длина импульса: 200 мс, открытое напряжение: 30 В пост. тока, ток короткого замыкания: 10 мА) с разъемом типа клеммного блока. Входная клемма остановки должна обеспечивать немедленное завершение текущих сообщений. Функции должны включать регулируемое время задержки трансляции (0, 2 и 4 секунды) и таймер интервала, позволяющий повторять сообщения с различными временными интервалами (0/5/10/30 секунд или 1/5/10/30 минут, 1 час или непрерывно). Контрольный выход (емкость контакта: 30 В пост. тока/0,5 А) с разъемом типа клеммного блока должен активироваться во время воспроизведения сообщения.
Питание должно поступать от внешнего источника питания 24 В пост. тока/400 мА или внешнего входа 24 В пост. тока с потребляемой мощностью 10 Вт (номинальная мощность). Спецификации должны включать частотную характеристику от 20 до 20 кГц +/–3 дБ (1 кГц) и искажение ниже 1 % (1 кГц, номинальная мощность). Светодиодные индикаторы передней панели должны включать в себя POWER, USB и START/STOP 1–4. Покрытие должны быть из черного АБС-пластика. Размеры (Ш x В x Г) должны быть 210 x 44,2 x 181 мм (8,23 x 1,74 x 7,13 дюймов), а вес должен составлять 730 г (1,61 фунт).
Ретранслятором цифрового сообщения должна быть модель TOA EV-20R.
Источником питания переменного тока должна быть модель TOA AD-246.