Product program / System Component / Audio Source

EV-700      W

Le lecteur d’annonces numérique sera capable d’enregistrer et de lire des fichiers audio créés via un microphone ou existants sous forme de fichiers WAV pré-enregistrés.
Ces fichiers WAV sont directement stockés sur une carte mémoire 1 GB présente à l’intérieur de l’unité et accessible depuis la façade. Une fente pour carte mémoire supplémentaire sera disponible à des fins de sauvegarde. Les fichiers WAV peuvent être diffusés automatiquement de façon planifiée et répétée ; l’activation se fera par un appareil externe ; qualité de diffusion de 44,1 kHz/ fréquence d’échantillonnage 32 kHz, PCM 16 bits et réponse en fréquence de 20 Hz – 20 kHz.
La création et la modification de divers fichiers et programmes de son, la mise à jour de paramètres et l’activation d’annonces se feront par entrée directe ou seront gérées à distance via un réseau.
Le lecteur d’annonces numérique sera capable de stocker 32 768 fichiers WAV (phrases) et 256 programmes audio sur sa carte mémoire ; ceux-ci qui pourront être modifiés directement en entrant de nouvelles phrases ou en combinant des phrases pré-enregistrées. N’importe quelle combinaison de fichiers programmes et de fichiers WAV pourra être exécutée. 3 heures max. avec une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz ou 4 heures avec une fréquence d’échantillonnage de 32 kHz.
Le réseau sera disponible en utilisant une connexion RJ45 via un switch. Réseau I/F : 100BASE-TX avec fonction auto-négociation utilisant le protocole de réseau TCP/IP, UDP, HTTP, FTP.
L’unité sera en mesure de prioriser les messages d’urgence pré-enregistrés qui prédomineront alors sur tout signal de sortie susceptible d’être déjà en cours de diffusion.
L’unité comportera des échantillonnages WAV pré-enregistrés qui pourront être utilisés.
Exemple :
a) Votre attention, s’il vous plaît. L’alarme incendie nous signale un début d’incendie. Nous en recherchons actuellement la cause. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons davantage.
b) Un incendie s’est déclaré. Veuillez évacuer aussi vite que possible.
c) Votre attention, s’il vous plaît. Nous vous avons annoncé un potentiel début d’incendie il y a quelques minutes. Il s’agissait en fait d’une fausse alarme. Aucun incendie n’est à signaler.
Les zones de diffusion et le nombre ou la longueur des messages répétés peuvent être définis à l’avance. L’unité sera en mesure de diffuser des messages à répétition infinie, permettant aux opérateurs de créer/initier rapidement la diffusion en boucle d’annonces d’urgence et d’évacuer le site avec les autres occupants avant l’occurrence de l’événement prévu.
Le lecteur d’annonces numérique disposera d’une interface graphique intuitive pour la gestion et le paramétrage des PC, permettant au point connecté au réseau de créer, modifier, stocker et activer les programmes de diffusion. Le timing des nouveaux programmes et paramètres ou des programmes et paramètres modifiés peut être synchronisé afin que les programmes soient diffusés simultanément en chaque point du réseau.
Le logiciel sera doté de deux modes : un mode complet pour la gestion ou le paramétrage détaillé de l’équipement par l’administrateur et un mode simple pour la gestion de base.
Les équipements requis en matière d’alimentation seront un connecteur à vis enfichable, 24 V DC, ou un adaptateur AC en option.
L’unité ne prendra qu’un seul rack et ses dimensions seront de 420 (l) x 44 (h) x 222 (p) mm (16,54 × 1,73 × 8,74). Le poids sera de 2,4 kg (5,29 lbs.) et la finition de la façade sera en aluminium noir avec un boîtier en tôle d’acier avec traitement de surface.
En option : Adaptateur AC : AD-246, équerre pour montage en rack : MB-15B de chez TOA Corporation