Product program / System Component / Audio Source

EV-700      W

Цифровой сигнализатор должен записывать и воспроизводить аудиофайлы, созданные с помощью подключения микрофона или предварительно записанных файлов WAV.
Эти файлы WAV напрямую хранятся на прилагаемой 1 ГБ карте памяти внутри устройства, к которой можно получить доступ на передней панели. Для резервного копирования должен быть доступен дополнительный слот памяти. WAV-файлы могут быть распределены автоматически, активированы внешним устройством в режиме ограниченного времени и повтора с качеством вещания 44,1 кГц/32 кГц частоты дискретизации, 16-бит ИКМ и частотной характеристикой 20 Гц–20 кГц.
Создание и редактирование различных файлов источника звука и программ, обновление настроек и активация объявлений осуществляется путем прямого ввода или удаленного управления через сеть.
Цифровой сигнализатор должен иметь возможность хранить 32 768 WAV-файлов (фраз) и 256 аудиопрограмм на своей карте памяти, которые можно редактировать напрямую путем ввода новых фраз или сочетания предварительно записанных фраз. Возможно любое сочетание программных файлов и файлов WAV. Максимально можно достичь 3 часов при частоте дискретизации 44,1 кГц или 4 часов при частоте дискретизации 32 кГц.
Сеть должна быть доступна при использовании соединения RJ45 через концентратор-коммутатор. Интерфейс сети: 100BASE-TX автосогласование с использованием сетевого протокола TCP/IP, UDP, HTTP, FTP.
Устройство должно иметь возможность приоритизировать предварительно записанные сообщения для экстренного вещания, которые будут иметь приоритет над любым выходным сигналом, который уже транслируется.
Устройство должно иметь предварительно записанные образцы WAV, которые можно будет использовать.
Пример:
а) Внимание! Сработала пожарная сигнализация из-за пожара. Мы сейчас исследуем причину. Пожалуйста, дождитесь получения дополнительной информации.
б) Обнаружено воспламенение! Пожалуйста, приступите к эвакуации незамедлительно.
в) Внимание! Несколько минут назад мы объявили о возможном пожаре. Тем не менее это была ложная тревога. Повторяем, пожар отсутствует.
Зоны вещания, количество или длительность повторных трансляций могут быть установлены заранее. Устройство должно иметь возможность передавать Б.З.С. (бесконечно записанное сообщение), позволяющее операторам быстро создавать/инициировать повторное воспроизведение аварийных сообщений и эвакуироваться вместе с другими людьми до начала ожидаемой чрезвычайной ситуации.
Цифровой сигнализатор должен включать в себя контрольное программное обеспечение интуитивно понятного графического интерфейса пользователя (ГИП) для работы на ПК и настроек, которое позволит сетевому местоположению создавать, редактировать, сохранять и активировать трансляционные программы. Настройка выдержки новых или отредактированных программ и настроек может быть синхронизирована, чтобы программы транслировались одновременно в каждом месте по сети.
Программное обеспечение должно иметь два режима: полнофункциональный режим управления, или углубленных настроек администратора оборудования, и простой режим для базовой работы.
Питание должно идти от 24 В пост. тока (вставной винтовой разъем) или от дополнительного адаптера перем. тока.
Он должен использовать только один компонент EIA пространства стойки, а его размеры должны составлять 420 (Ш) × 44 (В) × 222 (Г) мм (16,54 × 1,73 × 8,74 дюймов). Вес должен составлять 2,4 кг (5,29 фунтов), передняя панель должна быть покрыта алюминием черного цвета, а корпус должен быть выполнен из обработанной снаружи стальной пластины.
Дополнительно (опционально): Адаптер перем. тока: AD-246, кронштейн для монтажа в стойку: MB-15B произведен TOA Corporation