Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000BTWP

Динамик должен быть двухполосным корпусом с басовым отражением, пригодным для потолочного или настенного монтажа. Низкочастотная составляющая должна представлять собой конусный низкочастотный динамик диаметром 10 см (4). Высокочастотный компонент должен представлять собой твитер с сбалансированным куполом. Для четкого, широкополосного звукового покрытия динамик должен издавать высокочастотные звуковые сигналы с широким углом рассеяния 90° (H) x 90° (V).
Номинальный входной сигнал должен составлять 15 Вт. Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими ответвлениями (1 Вт, 3 Вт, 5 Вт, 15 Вт при 100 В и 0,5 Вт, 1,5 Вт, 2,5 Вт, 7,5 Вт, 15 Вт при 70 В), регулируемыми с задней стороны шкафа. Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 87 дБ. Частотная характеристика динамика должна составлять от 85 Гц до 20 кГц.
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Динамик должен иметь класс защиты от брызг по стандарту IEC 529 IPX4. Рабочая температура динамика должна составлять от -10°С до +50°С (от 14°F до 122°F). Динамик должен быть доступен в белом или черном цвете, а также может быть перекрашен. Решетка радиатора представляет собой перфорированную сетку, обработанную антикоррозионной краской и обработанную поверхностью стальной пластиной. В комплект поставки входят кронштейны для монтажа на стойке, стене и потолке.
В качестве опции предлагаются также кронштейны для более сложных установок.
Устройство должно быть компактным и легким с размерами 130 x 202 x 131 мм (5,12 x 7,95 x 5,16) и весом 2 кг (4,41 фунта).
Динамик должен быть TOA модели F-1000BTWP/F-1000WTWWP.
Кронштейны для крепления к столбу должны быть YS-60B.