Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000BT

Динамик должен быть двухполосным корпусом с басовым отражением, пригодным для потолочного или настенного монтажа. Низкочастотная составляющая должна представлять собой конусный низкочастотный динамик диаметром 10 см (4). Высокочастотный компонент должен представлять собой твитер с сбалансированным куполом. Для четкого, широкополосного звукового покрытия динамик должен издавать высокочастотные звуковые сигналы с широким углом рассеяния 90° (H) x 90° (V).
Номинальный входной сигнал должен составлять 15 Вт. Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими ответвлениями (8 Ом, 1 Вт, 3 Вт, 5 Вт, 15 Вт при 100 В и 0,5 Вт, 1,5 Вт, 2,5 Вт, 7,5 Вт, 5 Вт при 70 В), регулируемыми с задней стороны шкафа. Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 87 дБ. Частотная характеристика динамика должна составлять от 85 Гц до 20 кГц.
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Динамик должен быть доступен в белом или черном цвете, а также может быть перекрашен. Решетка радиатора представляет собой перфорированную сетку из обработанной поверхности стальной пластины. В комплект поставки должны входить кронштейны для монтажа на подставке, стене и потолке. В качестве опции предлагаются также кронштейны для более сложных установок.
Устройство должно быть компактным и легким с размерами 130 x 202 x 131 мм (5,12 x 7,95 x 5,16) и весом 1,8 кг (3,97 фунтов).
Динамик должен быть TOA модели F-1000BT/F-1000WT.
Кронштейн подвески для доски должен быть HY-BH10B.
Потолочный монтажный кронштейн должен быть HY-CM10B/HY-CM10W.
Кронштейн кластера должен быть HY-CL10B.