Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000B

Głośnik powinien mieć konstrukcję 2-drożną, obudowę typu bass reflex i być przystosowany do montażu sufitowego lub ściennego. Przetwornik niskotonowy powinien być typu stożkowego i mieć średnicę 10 cm (4"). Przetwornik wysokotonowy powinien być zbalansowanym tweeterem kopułkowym. Dla szerokiego kąta pokrycia, przy zachowaniu wyrazistości dźwięku, zestaw powinien charakteryzować się kątem promieniowania 90° (H) x 90° oraz mieć wpbudowaną tubę kierunkową dla przetwornika wysokotonowego. Moc znamionowa głośnika wyniesie 15W. Zestaw głośnikowy powinien charakteryzować się impedancją znamionową 8 Ohm oraz czułością na poziomie 87 dB przy 1m/1W oraz pasmem przenoszenia 85 - 20kHz. Obudowa zestawu powinna być wykonana z tworzywa sztucznego typu HIPS. Zestaw głośnikowy powinien umożliwiać pracę w zakresie temperatur od -10° C do +50°C. Głośnik pownien być dostępny w kolorze białym i czarnym oraz umożliwiać malowanie. Grill frontowy powinien być wykonany z blachy nierdzewnej, dziurkowanej i pokrytej farbą antykorozyjną. Zestaw powinien być wyposażony w uchwyty do montażu: ściennego, sufitowego lub na statywie. Powinna być dostępna seria uchwytów przeznaczonych do montażu zestawu głośnikowego w bardziej wymagającym środowisku. Zestaw powinien być lekki i kompaktowy oraz posiadać wymiary 130 x 202 x 131 mm, a także wagę 1.8 kg.