Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000B

Динамик должен быть двухполосным корпусом с басовым отражением, пригодным для потолочного или настенного монтажа. Низкочастотная составляющая должна представлять собой конусный низкочастотный динамик диаметром 10 см (4). Высокочастотный компонент должен представлять собой твитер с сбалансированным куполом. Для четкого, широкополосного звукового покрытия динамик должен издавать высокочастотные звуковые сигналы с широким углом рассеяния 90° (H) x 90° (V).
Динамик должен поставляться с отдельной высокочастотной и низкочастотной схемой защиты.
Номинальная мощность динамика должна составлять 8 Ом. Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 87 дБ. Номинальная мощность должна составлять 30 Вт непрерывного розового шума и 90 Вт непрерывной программы. Частотная характеристика динамика должна составлять от 85 Гц до 20 кГц.
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Динамик должен быть доступен в белом или черном цвете, а также может быть перекрашен. Решетка представляет собой перфорированную сетку, изготовленную из обработанной стальной пластины. В комплект поставки входят кронштейны для монтажа на стойке, стене и потолке. В качестве опции предлагаются также кронштейны для более сложных установок.
Устройство должно быть компактным и легким, иметь размеры 130 x 202 x 131 мм (5,12 x 7,95 x 5,16) и вес 1,8 кг (3,97 фунта).
Модель громкоговорителя – TOA F-1000B/F-1000W. 
Кронштейн подвески для щита должен быть HY-BH10B. 
Кронштейны для крепления к стойке должны быть HY-CM10W.
Кронштейн подвески для кластера должен быть HY-CL10B.