Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000WTWPEB-Q

Altavoz de diseño compacto y resistente a la intemperie de 2 vías en una atractiva carcasa de poliestireno resistente a los golpes con panel de malla de acero. La construcción extremadamente rígida de la carcasa lograda por el material de la carcasa y su forma minimiza la resonancia, permitiendo así una reproducción clara. Tweeter con cuerno octógono para mejorar las características de dispersión del sonido en comparación con un cuerno estándar para CD. Interruptor giratorio trasero para el ajuste de la potencia. Incluye soporte giratorio e inclinable de pared/techo, que puede fijarse en la parte inferior y posterior del altavoz.

Potencia nominal: Roscas de 15 W 
100V: Conexiones de 15/5/3/1 W 
70V: 15 / 7,5 / 2,5 / 1,5 / 0,5 W 
Rango de frecuencia: 85 - 20000 Hz (-10 dB) 
SPL: 87 dB (1W, 1m) Ángulo de 
dispersión (-6 dB): 90 ° x 90 ° 
Grado de protección:   
Tipo IPX4 (EN 54-24): A 
Dimensiones (An x Al x Pr): 130 x 202 x 131 mm 
Peso: 2 kg (incl. soporte) 
Color: blanco  

Marca:  
Tipo TOA: F-1000WTWPEB-Q  
Número de certificado: 1138/CPD/0282 
Número de organismo notificado: 1138