Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000WTWPEB-Q

Weerbestendige, compacte 2-weg design luidspreker in een aantrekkelijke behuizing van stootvast polystyreen met stalen gaaspaneel. De extreem stijve constructie van de behuizing wordt bereikt door het materiaal en de vorm van de behuizing en minimaliseert de resonantie, waardoor een duidelijke reproductie mogelijk is. Tweeter met achthoekige hoorn voor betere geluidsspreidingseigenschappen in vergelijking met een standaard CD-hoorn. Achterste draaischakelaar voor vermogensaanpassing. Inclusief draai- en kantelwand-/plafondmontage, die aan de onder- en achterkant van de luidspreker kan worden bevestigd.  
Nominaal vermogen: 15 W 
Aftappingen 100V: 15/5/3/1 W 
Aftappingen 70V: 15 / 7,5 / 2,5 / 1,5 / 0,5 W 
Frequentiebereik: 85 - 20000 Hz (-10 dB) 
SPL: 87 dB (1W, 1m) 
Verspreidingshoek (-6 dB): 90° x 90° 
Mate van bescherming: IPX4
Type (EN 54-24): A 
Afmetingen (B x H x D): 130 x 202 x 131 mm 
Gewicht: 2 kg (incl. beugel) 
Kleur: wit
Merk: TOA 
Type: F-1000WTWPEB-Q
Nummer van het certificaat: 1138/CPD/0282 
Nummer van de aangemelde instantie: 1138