Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000WTWP

El altavoz debe ser una caja de reflejo de graves de dos vías adecuada para montaje en techo o pared. El componente de baja frecuencia será un woofer cónico de 10 cm (4"). El componente de alta frecuencia será un tweeter de cúpula balanceada. Para una cobertura de sonido clara y de área amplia, el altavoz debe tener una bocina de alta frecuencia de ángulo de dispersión amplio de 90° (H) x 90° (V).
La entrada nominal será de 15 W. El altavoz incluirá un transformador con tomas múltiples (1 W, 3 W, 5 W, 15 W a 100 V y 0,5 W, 1,5 W, 2,5 W, 7,5 W, 15 W a 70 V) ajustables a través de la parte trasera de la caja. La sensibilidad a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 87 dB. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 85 - 20 kHz.
La caja del altavoz debe estar construida con resina HIPS. El altavoz debe tener una clasificación a prueba de salpicaduras IEC 529 de IPX4. El altavoz debe tener una temperatura de funcionamiento de -10° C a +50° C (14° F a 122° F). El altavoz estará disponible en blanco o negro, y también será repintable. La rejilla debe ser una red punzonada, de chapa de acero tratada superficialmente con pintura anticorrosiva. Se incluirán soportes para la instalación en soporte de altavoz, en la pared y en el techo.
También habrá soportes disponibles opcionalmente para instalaciones más exigentes.
La unidad debe ser compacta y ligera con dimensiones de 130 x 202 x 131 mm (5,12" x 7,95" x 5,16") y un peso de 2 kg ( 4,41 lbs.).

El altavoz debe ser un TOA modelo F-1000BTWP/F-1000WTWP.
Los soportes para montaje en poste serán los YS-60B.