Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000WTWP

Le haut-parleur sera une enceinte bass-reflex à deux voies adaptée à un montage mural ou au plafond. Le composant basse fréquence sera un woofer de type conique de 10 cm. Le composant haute fréquence sera un tweeter de type dôme symétrique. Pour une couverture sonore vaste et claire, le haut-parleur possèdera un pavillon haute fréquence à angle de dispersion large de 90° (H) x 90° (V).
L’entrée nominale sera de 15 W. Le haut-parleur inclura un transformateur à branchements multiples (1 W, 3 W, 5 W, 15 W à 100 V et 0,5 W, 1,5 W, 2,5 W, 7,5 W, 15 W à 70 V), réglable par l’arrière de l’enceinte. La sensibilité à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 87 dB. Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 85 à 20 kHz.
L’enceinte du haut-parleur sera en résine HIPS. Le haut-parleur sera classé IPX4 résistant aux éclaboussures selon la norme CEI 529. Le haut-parleur possèdera une température de fonctionnement de -10 °C à +50 °C. Le haut-parleur sera disponible en blanc ou noir et pourra être repeint. La grille sera composée d’une plaque en acier perforé, traitée en surface à l’aide d’une peinture anti-corrosion. Les supports pour montage sur pied, mural et au plafond seront inclus.
Des supports seront également disponibles en option pour les installations plus exigeantes.
L’unité sera compacte et légère, avec des dimensions de 130 x 202 x 131 mm et un poids de 2 kg.
Le haut-parleur sera un modèle TOA F-1000BTWP/F-1000WTWP.
Les supports de montage sur mât seront le modèle YS-60B.