Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000WTWP

De luidspreker moet een tweewegs basreflexbehuizing zijn die geschikt is voor plafond- of wandmontage. De laagfrequente component moet een kegelvormige woofer van 10 cm (4) zijn. De hoogfrequente component moet een gebalanceerde koepeltweeter zijn. Voor een helder, breed geluidsbereik moet de luidspreker een 90° (H) x 90° (V) breedbeeldhoorn met hoge frequentie hebben.
Het nominale vermogen moet 15 W zijn. De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (1 W, 3 W, 5 W, 15 W bij 100 V en 0,5 W, 1,5 W, 2,5 W, 7,5 W en 15 W bij 70 V) die via de achterkant van de ruimte verstelbaar zijn. De gevoeligheid op een afstand van 1 m bij een ingangsniveau van 1 W moet 87 dB bedragen. De luidspreker moet een frequentierespons hebben van 85 - 20kHz.
De luidsprekerruimte moet van HIPS-hars zijn vervaardigd. De luidspreker moet een IEC 529 spatwaterdichtheid van IPX4 hebben. De luidspreker moet een bedrijfstemperatuur hebben van -10° C tot +50° C (14° F tot 122° F). De luidspreker moet beschikbaar zijn in wit of zwart en ook overschilderbaar zijn. Het rooster moet een geperforeerde, oppervlaktebehandelde staalplaat met roestwerende verf zijn. Beugels voor luidspreker-stand, wand- en plafondinstallatie moeten worden meegeleverd.
Optioneel zijn er ook beugels beschikbaar voor veeleisende installaties.
De eenheid moet compact en lichtgewicht zijn met afmetingen van 130 x 202 x 131 mm (5,12 x 7,95 x 5,16) en een gewicht van 2 kg (4,41 lbs.).
De luidspreker moet een TOA-model F-1000BTWP/F-1000WTWP zijn.
De paalbeugels moeten de YS-60B zijn.