Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000WT

El altavoz debe ser una caja de reflejo de graves de dos vías adecuada para montaje en techo o pared. El componente de baja frecuencia será un woofer cónico de 10 cm (4"). El componente de alta frecuencia será un tweeter de cúpula balanceada. Para una cobertura de sonido clara y de área amplia, el altavoz debe tener una bocina de alta frecuencia de ángulo de dispersión amplio de 90° (H) x 90° (V).
La entrada nominal será de 15 W. El altavoz incluirá un transformador con múltiples tomas (8 ohmios, 1 W, 3 W, 5 W, 15 W a 100 V y 0,5 W, 1,5 W, 2,5 W, 7,5 W, 5 W a 70 V) ajustables a través de la parte trasera de la caja. La sensibilidad a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 87 dB. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 85 - 20 kHz.
La caja del altavoz debe estar construida con resina HIPS. El altavoz estará disponible en blanco o negro, y también será repintable. La parrilla será una red punzonada de chapa de acero tratada en la superficie. Se incluirán soportes para la instalación en la pared y en el techo de los altavoces. También habrá soportes disponibles opcionalmente para instalaciones más exigentes.
La unidad debe ser compacta y ligera con dimensiones de 130 x 202 x 131 mm (5,12" x 7,95" x 5,16") y un peso de 1,8 kg (3,97 lbs.).

El altavoz debe ser un TOA modelo F-1000BT/F-1000WT.
El soporte para colgar la tabla será el HY-BH10B.
El soporte de montaje en el techo será el HY-CM10B/HY-CM10W.
El soporte del juego de ordeño será el HY-CL10B.