Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000WT

Le haut-parleur sera une enceinte bass-reflex à deux voies adaptée à un montage mural ou au plafond. Le composant basse fréquence sera un woofer de type conique de 10 cm. Le composant haute fréquence sera un tweeter de type dôme symétrique. Pour une couverture sonore vaste et claire, le haut-parleur possèdera un pavillon haute fréquence à angle de dispersion large de 90° (H) x 90° (V).
L’entrée nominale sera de 15 W. Le haut-parleur inclura un transformateur à branchements multiples (8 ohms, 1 W, 3 W, 5 W, 15 W à 100 V et 0,5 W, 1,5 W, 2,5 W, 7,5 W, 15 W à 70 V), réglable par l’arrière de l’enceinte. La sensibilité à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 87 dB. Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 85 Hz à 20 kHz.
L’enceinte du haut-parleur sera en résine HIPS. Le haut-parleur sera disponible en blanc ou noir et pourra être repeint. La grille sera composée d’une plaque en acier perforé, traitée en surface. Les supports pour montage sur pied, mural et au plafond seront inclus. Des supports seront également disponibles en option pour les installations plus exigeantes.
L’unité sera compacte et légère, avec des dimensions de 130 x 202 x 131 mm et un poids de 1,8 kg.
Le haut-parleur sera un modèle TOA F-1000BT/F-1000WT.
Le support de suspension sera le modèle HY-BH10B.
Le support de montage au plafond sera le modèle HY-CM10B/HY-CM10W.
Le support cluster sera le modèle HY-CL10B.