Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000WT

De luidspreker moet een tweewegs basreflexbehuizing zijn die geschikt is voor plafond- of wandmontage. De laagfrequente component moet een 10 cm (4) kegelvormige woofer zijn. De hoogfrequente component moet een gebalanceerde koepeltweeter zijn. Voor een helder, breed geluidsbereik moet de luidspreker een 90° (H) x 90° (V) breedbeeldhoorn met hoge frequentie hebben.
Het nominale vermogen moet 15 W zijn. De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (8ohm, 1 W, 3 W, 5 W, 15 W bij 100 V en 0,5 W, 1,5 W, 2,5 W, 7,5 W, 5 W bij 70 V), die via de achterkant van de ruimte verstelbaar zijn. De gevoeligheid op een afstand van 1 m bij een ingangsniveau van 1 W moet 87 dB bedragen. De luidspreker moet een frequentierespons hebben van 85 - 20kHz.
De luidsprekerruimte moet van HIPS-hars zijn vervaardigd. De luidspreker moet beschikbaar zijn in wit of zwart en ook overschilderbaar zijn. Het rooster moet een geperforeerde, oppervlaktebehandelde staalplaat zijn. Beugels voor luidsprekerstand, wand- en plafondinstallatie moeten worden meegeleverd. Optioneel zijn er ook beugels beschikbaar voor veeleisende installaties.
De eenheid moet compact en lichtgewicht zijn met afmetingen van 130 x 202 x 131 mm (5,12 x 7,95 x 5,16) en een gewicht van 1,8 kg (3,97 lbs.).
De luidspreker moet een TOA-model F-1000BT/F-1000WT zijn.
De legbordhouder moet de HY-BH10B zijn.
De plafondbeugel is de HY-CM10B/HY-CM10W.
De clusterbeugel moet de HY-CL10B zijn.