Product program / Loudspeaker / Wall

F-1000W

De luidspreker moet een tweewegs basreflexbehuizing zijn die geschikt is voor plafond- of wandmontage. De laagfrequente component moet een kegelvormige woofer van 10 cm (4) zijn. De hoogfrequente component moet een gebalanceerde koepeltweeter zijn. Voor een helder, breed geluidsbereik moet de luidspreker een 90° (H) x 90° (V) breedbeeldhoorn met hoge frequentie hebben.
De luidspreker moet worden geleverd met afzonderlijke HF- en LF-beveiligingscircuits.
De luidspreker moet worden beoordeeld op 8 ohm. De gevoeligheid op een afstand van 1 m bij een ingangsniveau van 1 W moet 87 dB bedragen. Het nominale vermogen moet 30 W continu roze geluid en 90 W continu programma zijn. De luidspreker moet een frequentierespons hebben van 85 - 20kHz.
De luidsprekerruimte moet van HIPS-hars zijn vervaardigd. De luidspreker moet beschikbaar zijn in wit of zwart en ook overschilderbaar zijn. Het rooster moet een geperforeerde, oppervlaktebehandelde staalplaat zijn. Beugels voor luidsprekerstandaard, wand- en plafondinstallatie moeten worden meegeleverd. Optioneel zijn er ook beugels beschikbaar voor veeleisende installaties.
De eenheid moet compact en lichtgewicht zijn met afmetingen van 130 x 202 x 131 mm (5,12 x 7,95 x 5,16) en een gewicht van 1,8 kg (3,97 lbs.).
De luidspreker moet een TOA-model F-1000B/F-1000W zijn. 
De legbordhouder moet de HY-BH10B zijn. 
De plafondbeugel is de HY-CM10B/HY-CM10W.
De clusterbeugel moet de HY-CL10B zijn.