Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-122C    EU

Deckeneinbaulautsprecher im Bassreflexgehäuse aus Stahlblech, alle Kunststoffteile in flammwidriger Ausführung (gemäß UL-94 V-0), hochwertige Tonqualität, spezieller Diffuser zur gleichmäßigen Abstrahlung aller Frequenzen im Übertragungsbereich im Winkel von 180 Grad, dadurch sehr hohe Sprachverständlichkeit unabhängig vom Hörort, Leistungswahlschalter leicht zugänglich bei eingebautem Lautsprecher unter Lautsprecherabdeckung, interner Überlastschutz des Lautsprechers mit automatischer Rücksetzfunktion, 60 cm Sicherungsseil mit Schnellverschluss, steckbarer Schraubklemmanschluss für Lautsprecherleitung, einfache und sichere Montage in abgehängten Decken bis zu 37 mm Dicke.Optionales Zubehör: AP-Gehäuse, Montagebrücken zur Lastverteilung, Anpassungsring für größere Deckenausschnitte als das Lautsprecher-Einbaumaß, Bügel für die AP-Montage.