Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-122C    EU

De luidspreker voor muziek/oproep is een full-range bass-reflexbehuizing die geschikt is voor plafondmontage, met een conusluidspreker van 4,72" (12 cm) en een akoestische diffusor met brede dispersie. De luidspreker is geschikt voor gebruik in luchtbehandelingsruimten. De luidspreker is ontworpen voor gebruik met een speciale, actieve signaalprocessor op lijnniveau die zorgt voor elektronische optimalisering van de responsvorm en tegelijkertijd akoestische optimalisering van de spreiding en de efficiëntie mogelijk maakt. 

De luidspreker is compatibel met luidsprekersystemen met lage en hoge impedantie en bevat een ingebouwde 25/70,7/100 V aanpassingstransformator. Het voorste klankbord heeft met een schroevendraaier instelbare tapinstellingen van: 30 W, 15 W, 5 W, 1,5 W en 0,5 W voor 100 V; plus instellingen voor directe 8 ohm-werking. Ingebouwde overbelastingsbeveiligingscircuits moeten de luidspreker beschermen tegen een te hoog ingangsvermogen.

Het geluidsdrukniveau op een afstand van 1 m met een ingangsvermogen van 1 W moet 90 dB SPL bedragen. Het nominale vermogen (ononderbroken programma) bedraagt 120 W bij 8 ohm, en 30 W bij gebruik met een 100 V lijnsysteem. De luidspreker heeft een frequentieresponsbereik van 70 Hz tot 20k Hz en een nominaal hemisferisch bedekkingspatroon. De richtingsgevoeligheid van de luidspreker moet minder zijn dan Q = 12 voor alle ISO 1/3-octaafbanden tot 16kHz, en minder dan Q = 6 voor alle ISO 1/3-octaafbanden van 3,15k tot 10kHz, gemeten in een anechoïsche halfruimtelijke omgeving met gebruikmaking van tot 1/3-octaafbanden beperkte roze ruis.

Het klankbord van de luidspreker moet van brandbestendig ABS-hars zijn gemaakt. De achterwand bestaat uit één stuk staalplaat. De grille bestaat uit witgelakt plaatstaal met een brandwerende ABS-harsafwerking en kan ter plekke worden overgeschilderd. Instructies voor het overspuiten van het rooster worden bij de luidspreker meegeleverd. De luidspreker is uitgerust met een verwijderbare vergrendelingsconnector met twee schroefbare ingangsklemmen en twee overbrugbare schroefbare doorgangsklemmen.

De luidspreker heeft een buitendiameter van maximaal 230 mm, vereist een ronde uitsparing van maximaal 200 mm en kan worden gemonteerd in oppervlakken met een dikte van maximaal 37 mm. De achterste behuizing mag niet meer dan 200 mm boven het montagevlak uitsteken. De luidspreker weegt niet meer dan 3,7 kg.

De luidspreker voor muziek/oproep boven het hoofd is van TOA model F-122C.
De ophangbeugel voor verankering is van TOA model HY-AH1.
De tegelbrug voor installatie in een verlaagd plafond is TOA model HY-TB1.
De sierring voor het afdekken van overmaatse gaten is TOA model HY-TR1.
De zwartgelakte achterbehuizing voor installatie in een verlaagd plafond is TOA model HY-BC1.