Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-122C    EU

Muzyczny głośnik sufitowy z obudową typu bass-reflex przystosowany do montażu w suficie podwieszanym i składającym się pełnozakresowego przetwornika o średnicy 12 cm (4,72") oraz dyfuzor akustyczny o wysokiej dyspersji. Głośnik powinien być specjalnie zaprojektowany z myślą o współpracy z dedykowanym, aktywnym, procesorem sygnałowym o poziomie liniowym i elektronicznej optymalizacji kształtu obwiedni charakterystyki przenoszenia poprawiając tym samym efektywność głośnika i dyspersję fal akustycznych  Głośnik powinien być przystosowany do współpracy zarówno z nisko, jak i wysokoimpedancyjnymi instalacjami poprzez wbudowany transformator dopasowujący pracujący przy napięciu 50/70/100V. W panelu przednim głośnika powinien znajdować się przełącznik obrotowy pozwalający na wybór jednego z odczepów transformatora: 30 W, 15 W, 5 W, 1.5 W oraz 0.5 W dla napięcia 70.7 V; 3.7 W, 1.9 W, 0.6 W, 0.2 W oraz 0.06 W dla napięcia 25 V; a także 30 W, 10 W, 3 W, oraz 1 W dla napięcia 100 V. Dodatkowo powinna być możliwość wyboru pracy bezpośredniej przy impedancji 8 Ohm. Wbudowany obwód zabezpieczający powinien uchronić przetwornik przed sygnałem o zbyt dużej mocy.  Wyjściowy poziom ciśnienia akustycznego generowanego przez głośnik powinien wynosić 90 dB SPL w odległości 1 m oraz przy podaniu sygnału o mocy 1 W. Moc znamionowa (ciągły program) powinien wynosić 120W przy 8 Ohm oraz 30W przy systemie 70V. Głośnik będzie się cechował pasmem przenoszenia w zakresie od 70 Hz do 20 kHz oraz półsferyczną charakterystyką kierunkową promieniowania.   Płyta czołowa głośnika powinna być wykonana z ognioodpornego tworzywa ABS. Tylna obudowa powinna być wykonana z pojedynczego kawałka blachy stalowej. Grill głośnika powinien być pomalowany białą farbą z białą obramówką z ognioodpornego tworzywa ABS. Pudełko powinno zawierać instrukcję do przemalowania głośnika. Głośnik powinien posiadać zdejmowalną blokadę, podwójne wtykane złącze śrubowe z możliwością mostkowania połączenia na linii głośnikowej.