Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300BTWPEB-Q

Głośnik powinien mieć konstrukcję 2-drożną, obudowę typu bass reflex i być przystosowany do montażu sufitowego lub ściennego. Przetwornik niskotonowy powinien być typu stożkowego i mieć średnicę 13 cm (5"). Przetwornik wysokotonowy powinien być tweeterem kopułkowym o średnicy 25 mm (1"). Dla szerokiego kąta pokrycia, przy zachowaniu wyrazistości dźwięku, zestaw powinien charakteryzować się kątem promieniowania 110° (H) x 100° oraz mieć wbudowaną tubę kierunkową dla przetwornika wysokotonowego. Moc znamionowa głośnika wyniesie 30W. Zestaw głośnikowy powinien posiadać wbudowany transformator z wieloma odczepami (1 W, 3 W, 10 W, 30 W przy 100 V oraz 0.5 W, 1.5 W, 5 W, 15 W, 30 W przy 70 V), przy czym wyboru odczepu dokonuje się za pomocą potencjometru skokowego dostępnego z tyłu obudowy zestawu. Zestaw powinien charakteryzować się czułością na poziomie 90 dB przy 1m/1W oraz pasmem przenoszenia 80 - 20kHz. Obudowa zestawu powinna być wykonana z tworzywa sztucznego typu HIPS, a zestaw powinien charakteryzować się stopniem ochrony IPX4 zgodnie z normą IEC 529. Zestaw głośnikowy powinien umożliwiać pracę w zakresie temperatur od -10° C do +50° C. Głośnik pownien być dostępny w kolorze białym i czarnym oraz umożliwiać malowanie. Grill frontowy powinien być wykonany z blachy nierdzewnej, dziurkowanej i pokrytej farbą antykorozyjną. Urządzenie powino być zgodne z normą  EN-54-24.