Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300BTWP

El altavoz debe ser una caja de reflejo de graves de dos vías adecuada para montaje en techo o pared. El componente de baja frecuencia será un woofer cónico de 13 cm (5"). El componente de alta frecuencia será un tweeter de cúpula de 25 mm (1"). Para una cobertura de sonido clara y de área amplia, el altavoz deberá tener un ángulo de dispersión amplio de 110° (H) x 100° (V) y una bocina de alta frecuencia.
La entrada nominal será de 30 W. El altavoz incluirá un transformador con múltiples tomas (1 W, 3 W, 10 W, 30 W a 100 V y 0,5 W, 1,5 W, 5 W, 15 W, 30 W a 70 V) ajustables a través de la parte trasera de la caja. La sensibilidad a una distancia de 1 m con 1 W de nivel de entrada aplicado será de 90 dB. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 80 a 20 kHz.
La caja del altavoz debe estar construida con resina HIPS. El altavoz debe tener una clasificación a prueba de salpicaduras IEC 529 de IPX4. El altavoz debe tener una temperatura de funcionamiento de -10° C a +50° C (14° F a 122° F). El altavoz estará disponible en blanco o negro, y también será repintable. La rejilla debe ser una red punzonada, de chapa de acero tratada superficialmente con pintura anticorrosiva. Se incluirán soportes para el soporte del altavoz, la instalación en la pared y en el techo.
También habrá un soporte para montaje en poste disponible opcionalmente. La unidad debe ser compacta y ligera, con unas dimensiones de 162 x 250 x 161 mm (6,38" x 9,84" x 6,34") y un peso de 3,6 kg (7,94 lbs.).

El altavoz será un modelo TOA F-1300BTWP/F-1300WTWP.
El soporte para montaje en poste será el YS-60B.