Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300BTWP

Le haut-parleur sera une enceinte bass-reflex à deux voies adaptée à un montage mural ou au plafond. Le composant basse fréquence sera un woofer de type conique de 13 cm. Le composant haute fréquence sera un tweeter à dôme de 25 mm. Pour une couverture sonore vaste et claire, le haut-parleur possèdera un pavillon haute fréquence à angle de dispersion large 100° (H) x 100° (V).
L’entrée nominale sera de 30 W. Le haut-parleur inclura un transformateur à branchements multiples (1 W, 3 W, 10 W, 30 W à 100 V et 0,5 W, 1,5 W, 5 W, 15 W, 30 W à 70 V), réglable par l’arrière de l’enceinte. La sensibilité à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 90 dB. Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 80 Hz à 20 kHz.
L’enceinte du haut-parleur sera en résine HIPS. Le haut-parleur sera classé IPX4 résistant aux éclaboussures selon la norme CEI 529. Le haut-parleur possèdera une température de fonctionnement de -10 °C à +50 °C. Le haut-parleur sera disponible en blanc ou noir et pourra être repeint. La grille sera composée d’une plaque en acier perforé, traitée en surface à l’aide d’une peinture anti-corrosion. Les supports pour montage sur pied, mural et au plafond seront inclus.
Un support de montage sur mât sera également disponible en option. L’unité sera compacte et légère, avec des dimensions de 162 x 250 x 161 mm et un poids de 3,6 kg.
Le haut-parleur sera un modèle TOA F-1300BTWP/F-1300WTWP.
Le support de montage sur mât sera le modèle YS-60B.