Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300BTWP

Динамик должен быть двухполосным корпусом с басовым отражением, пригодным для потолочного или настенного монтажа. Низкочастотная составляющая должна представлять собой конусный низкочастотный динамик диаметром 13 см (5). Высокочастотным компонентом должен быть купольный твитер 25 мм (1). Для четкого, широкополосного звукового покрытия динамик должен издавать высокочастотные звуковые сигналы с широким углом рассеяния 110° (H) x 100° (V).
Номинальный входной сигнал должен составлять 30 Вт. Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими ответвлениями (1 Вт, 3 Вт, 10 Вт, 30 Вт при 100 В и 0,5 Вт, 1,5 Вт, 5 Вт, 15 Вт, 30 Вт при 70 В), регулируемыми с задней стороны шкафа. Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 90 дБ. Частотная характеристика динамика должна составлять от 80 Гц до 20 кГц.
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Динамик должен иметь класс защиты от брызг по стандарту IEC 529 IPX4. Рабочая температура динамика должна составлять от -10°С до +50°С (от 14°F до 122°F). Динамик должен быть доступен в белом или черном цвете, а также может быть перекрашен. Решетка радиатора представляет собой перфорированную сетку, обработанную антикоррозионной краской и обработанную поверхностью стальной пластиной. В комплект поставки входят кронштейны для крепления акустической стойки, стен и потолка.
По желанию заказчика может быть также предоставлен кронштейн для крепления к стойке. Устройство должно быть компактным и легким, иметь размеры 162 x 250 x 161 мм (6,38 x 9,84 x 6,34) и вес 3,6 кг (7,94 фунта).
Модель громкоговорителя – TOA F-1300BTWP/F-1300WTWP.
Кронштейны для крепления к стойке должны быть YS-60B.