Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300BT

El altavoz debe ser una caja de reflejo de graves de dos vías adecuada para montaje en techo o pared. El componente de baja frecuencia será un woofer cónico de 13 cm (5"). El componente de alta frecuencia será un tweeter de cúpula de 25 mm (1"). Para una cobertura de sonido clara y de área amplia, el altavoz deberá tener un ángulo de dispersión amplio de 110° (H) x 100° (V) y una bocina de alta frecuencia.
La entrada nominal será de 30 W. El altavoz incluirá un transformador con múltiples tomas (1 W, 3 W, 10 W, 30 W a 100 V y 0,5 W, 1,5 W, 5 W, 15 W, 30 W a 70 V) ajustables a través de la parte trasera de la caja. La sensibilidad a una distancia de 1 m con 1 W de nivel de entrada aplicado será de 90 dB. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 80 a 20 kHz.
La caja del altavoz debe estar construida con resina HIPS. El altavoz estará disponible en blanco o negro, y también será repintable. La rejilla será una placa de acero tratada superficialmente. Se incluirán soportes para el soporte del altavoz, la instalación en la pared y en el techo. También habrá soportes disponibles opcionalmente para instalaciones más exigentes.
La unidad debe ser compacta y ligera con dimensiones de 162 x 250 x 161 mm (6,38" x 9,84" x 6,34") y un peso de 3,6 kg (7,94 lbs.).

El altavoz será un modelo TOA F-1300BT/F-1300WT.
El soporte para colgar la tabla será el HY-BH10B.
El soporte de montaje en el techo será el HY-CM10B/HY-CM10W.
El soporte del juego de ordeño será el HY-CL10B.
El subwoofer será el FB-120B/120W.