Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300BT

Динамик должен быть двухполосным корпусом с басовым отражением, пригодным для потолочного или настенного монтажа. Низкочастотная составляющая должна представлять собой 13 см (5) конусный низкочастотный громкоговоритель. Высокочастотным компонентом должен быть купольный твитер 25 мм (1). Для четкого, широкополосного звукового покрытия динамик должен иметь широкий угол рассеяния 110° (H) x 100° (V) высокочастотного звукового сигнала.
Номинальный входной сигнал должен составлять 30 Вт. Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими ответвлениями (1 Вт, 3 Вт, 10 Вт, 30 Вт при 100 В и 0,5 Вт, 1,5 Вт, 5 Вт, 15 Вт, 30 Вт при 70 В), регулируемыми с задней стороны шкафа. Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 90 дБ. Диктор должен иметь частотную характеристику от 80 до 20 кГц.
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Динамик должен быть доступен в белом или черном цвете, а также может быть перекрашен. Решетка должна быть выполнена из стальной пластины с обработанной поверхностью. В комплект поставки входят кронштейны для крепления акустической стойки, стен и потолка. В качестве опции предлагаются также кронштейны для более сложных установок.
Устройство должно быть компактным и легким с размерами 162 x 250 x 161 мм (6,38 x 9,84 x 6,34) и весом 3,6 кг (7,94 фунта).
Модель громкоговорителя – TOA F-1300BT/F-1300WT.
Кронштейн подвески для доски должен быть HY-BH10B.
Потолочный монтажный кронштейн должен быть HY-CM10B/HY-CM10W.
Кронштейн кластера должен быть HY-CL10B.
Сабвуфер должен быть FB-120B/W.