Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300B

Głośnik powinien mieć konstrukcję 2-drożną, obudowę typu bass reflex i być przystosowany do montażu sufitowego lub ściennego. Przetwornik niskotonowy powinien być typu stożkowego i mieć średnicę 13 cm (5"). Przetwornik wysokotonowy powinien być tweeterem kopułkowym o średnicy 25 mm (1"). Dla szerokiego kąta pokrycia, przy zachowaniu wyrazistości dźwięku, zestaw powinien charakteryzować się kątem promieniowania 110° (H) x 100° oraz mieć wbudowaną tubę kierunkową dla przetwornika wysokotonowego. Moc znamionowa głośnika wyniesie 30W. Zestaw głośnikowy powinien charakteryzować się impedancją znamionową 8 Ohm oraz czułością na poziomie 90 dB przy 1m/1W oraz pasmem przenoszenia 80 - 20kHz. Obudowa zestawu powinna być wykonana z tworzywa sztucznego typu HIPS. Zestaw głośnikowy powinien umożliwiać pracę w zakresie temperatur od -10° C do +50° C. Głośnik pownien być dostępny w kolorze białym i czarnym oraz umożliwiać malowanie. Grill frontowy powinien być wykonany z blachy nierdzewnej, dziurkowanej i pokrytej farbą antykorozyjną. Zestaw powinien być wyposażony w uchwyty do montażu: ściennego, sufitowego lub na statywie.