Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300WTWPEB-Q

Odporny na warunki atmosferyczne, kompaktowy głośnik 2-drożny w atrakcyjnej obudowie z odpornego na uderzenia polistyrenu z panelem z siatki stalowej. Wyjątkowo sztywna konstrukcja obudowy uzyskana dzięki materiałowi obudowy i jej kształtowi minimalizuje rezonans, pozwalając tym samym na wyraźne odwzorowanie. Głośnik wysokotonowy z ośmiokątną tubą dla lepszej charakterystyki dyspersji dźwięku w porównaniu ze standardową tubą CD. Tylny przełącznik obrotowy do regulacji mocy. W tym obrotowy i uchylny uchwyt ścienny / sufitowy, który można przymocować do dolnej i tylnej części głośnika. 
 Moc znamionowa: 30 W 
Gwintowniki 100V: 30/10/3/1 Watt 
Gwintowniki 70V: 30/15/5/1,5/0,5 Watt 
Zakres częstotliwości: 80-20 000 Hz (-10 dB) SPL: 90 dB (1W, 1m) 
Kąt promieniowania (-6 dB): 110&deg; x 100&deg; 
Stopień ochrony: IPX4
Typ (EN 54-24): A 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 162 × 250 × 161 mm 
Ciężar: 3,6 kg (wraz z uchwytem) 
Kolor: biały
Marka: TOA
 Typ: F-1300WBTWPEB-Q
Numer certyfikatu: 1138/CPD/0282 
Numer jednostki notyfikowanej: 1138