Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300WTWP

De luidspreker moet een tweewegs basreflexbehuizing zijn die geschikt is voor plafond- of wandmontage. De laagfrequente component moet een 13 cm (5) kegelvormige woofer zijn. De hoogfrequente component moet een koepeltweeter van 25 mm (1) zijn. Voor een helder, breed geluidsbereik moet de luidspreker een 110° (H) x 100° (V) brede spreidingshoek hebben met een hoogfrequente hoorn.
Het nominale vermogen moet 30 W zijn. De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (1 W, 3 W, 10 W, 30 W bij 100 V en 0,5 W, 1,5 W, 5 W, 15 W en 30 W bij 70 V) die via de achterkant van de ruimte verstelbaar zijn. De gevoeligheid op een afstand van 1 m bij 1 W van het toegepaste ingangsniveau moet 90 dB bedragen. De luidspreker moet een frequentierespons hebben van 80 tot 20k Hz.
De luidsprekerruimte moet van HIPS-hars zijn vervaardigd. De luidspreker moet een IEC 529 spatwaterdichtheid van IPX4 hebben. De luidspreker moet een bedrijfstemperatuur hebben van -10° C tot +50° C (14° F tot 122° F). De luidspreker moet beschikbaar zijn in wit of zwart en ook overschilderbaar zijn. Het rooster moet een geperforeerde, oppervlaktebehandelde staalplaat met roestwerende verf zijn. Beugels voor luidsprekerstandaard, wand- en plafondinstallatie moeten worden meegeleverd.
Optioneel is er ook een paalmontagebeugel verkrijgbaar. De eenheid moet compact en lichtgewicht zijn met afmetingen van 162 x 250 x 161 mm (6,38 x 9,84 x 6,34) en een gewicht van 3,6 kg (7,94 lbs.).
De luidspreker moet een TOA-model F-1300BTWP/F-1300WTWP zijn.
De paalbeugel moet de YS-60B zijn.