Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300WTWP

Динамик должен быть двухполосным корпусом с басовым отражением, пригодным для потолочного или настенного монтажа. Низкочастотная составляющая должна представлять собой 13 см (5) конусный низкочастотный громкоговоритель. Высокочастотным компонентом должен быть купольный твитер 25 мм (1). Для четкого, широкополосного звукового покрытия динамик должен иметь широкий угол рассеяния 110° (H) x 100° (V) высокочастотного звукового сигнала.
Номинальный входной сигнал должен составлять 30 Вт. Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими ответвлениями (1 Вт, 3 Вт, 10 Вт, 30 Вт при 100 В и 0,5 Вт, 1,5 Вт, 5 Вт, 15 Вт, 30 Вт при 70 В), регулируемыми с задней стороны шкафа. Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 90 дБ. Диктор должен иметь частотную характеристику от 80 до 20 кГц.
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Динамик должен иметь класс защиты от брызг по стандарту IEC 529 IPX4. Рабочая температура динамика должна составлять от -10°С до +50°С (от 14°F до 122°F). Динамик должен быть доступен в белом или черном цвете, а также может быть перекрашен. Решетка радиатора представляет собой перфорированную сетку, обработанную антикоррозионной краской и обработанную поверхностью стальной пластиной. В комплект поставки входят кронштейны для крепления акустической стойки, стен и потолка.
По желанию заказчика может быть также предоставлен кронштейн для крепления к столбу. Устройство должно быть компактным и легким с размерами 162 x 250 x 161 мм (6,38 x 9,84 x 6,34) и весом 3,6 кг (7,94 фунта).
Динамик должен быть TOA модели F-1300BTWP/F-1300WTWTWP.
Кронштейн для крепления к столбу должен быть YS-60B.