Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300WT

Динамик должен быть двухполосным корпусом с басовым отражением, пригодным для потолочного или настенного монтажа. Низкочастотная составляющая должна представлять собой 13 см (5) конусный низкочастотный громкоговоритель. Высокочастотным компонентом должен быть купольный твитер 25 мм (1). Для четкого, широкополосного звукового покрытия динамик должен иметь широкий угол рассеяния 110° (H) x 100° (V) высокочастотного звукового сигнала.
Номинальный входной сигнал должен составлять 30 Вт. Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими ответвлениями (1 Вт, 3 Вт, 10 Вт, 30 Вт при 100 В и 0,5 Вт, 1,5 Вт, 5 Вт, 15 Вт, 30 Вт при 70 В), регулируемыми с задней стороны шкафа. Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 90 дБ. Частотная характеристика динамика должна составлять от 80 Гц до 20 кГц.
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Динамик должен быть доступен в белом или черном цвете, а также может быть перекрашен. Решетка радиатора должна быть выполнена из обработанной поверхности стальной пластины. В комплект поставки входят кронштейны для крепления акустической стойки, стен и потолка. В качестве опции предлагаются также кронштейны для более сложных установок.
Устройство должно быть компактным и легким с размерами 162 x 250 x 161 мм (6,38 x 9,84 x 6,34) и весом 3,6 кг (7,94 фунта).
Динамик должен быть TOA модели F-1300BT/F-1300WT.
Кронштейн подвески для доски должен быть HY-BH10B.
Потолочный монтажный кронштейн должен быть HY-CM10B/HY-CM10W.
Кронштейн кластера должен быть HY-CL10B.
Сабвуфер должен быть FB-120B/120W.