Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300W

De luidspreker moet een tweewegs basreflexbehuizing zijn die geschikt is voor plafond- of wandmontage. De laagfrequente component moet een 13 cm (5) kegelvormige woofer zijn. De hoogfrequente component moet een koepeltweeter van 25 mm (1) zijn. Voor een helder, breed geluidsbereik moet de luidspreker een 110° (H) x 100° (V) brede spreidingshoek hebben met een hoogfrequente hoorn. De luidspreker moet worden geleverd met afzonderlijke HF- en LF-beveiligingscircuits.
De luidspreker moet worden beoordeeld op 8 ohm. De gevoeligheid op een afstand van 1 m met een 1W ingangsniveau moet 90 dB bedragen. Het nominale vermogen moet 50 W continu roze geluid en 150 W continu programma zijn. De luidspreker moet een frequentierespons hebben van 80 tot 20 kHz.
De luidsprekerruimte moet van HIPS-hars zijn vervaardigd. De luidspreker moet beschikbaar zijn in wit of zwart en ook overschilderbaar zijn. Het rooster moet een oppervlaktebehandelde staalplaat zijn. Beugels voor luidsprekerstandaard, wand- en plafondinstallatie moeten worden meegeleverd. Optioneel zijn er ook beugels beschikbaar voor veeleisende installaties.
De eenheid moet compact en lichtgewicht zijn met afmetingen van 162 x 250 x 161 mm (6,38 x 9,84 x 6,34) en een gewicht van 3,1 kg (6,83 lbs.).
De luidspreker moet een TOA-model F-1300B/F-1300W zijn.
De legbordhouder moet de HY-BH10B zijn.
De plafondbeugel is de HY-CM10B/HY-CM10W.
De clusterbeugel moet de HY-CL10B zijn.
De subwoofer moet de FB-120B/120W zijn.