Product program / Loudspeaker / Wall

F-1300W

Динамик должен быть двухполосным корпусом с басовым отражением, пригодным для потолочного или настенного монтажа. Низкочастотная составляющая должна представлять собой 13 см (5) конусный низкочастотный громкоговоритель. Высокочастотным компонентом должен быть купольный твитер 25 мм (1). Для четкого, широкополосного звукового покрытия динамик должен иметь широкий угол рассеяния 110° (H) x 100° (V) высокочастотного звукового сигнала. Динамик должен поставляться с отдельной высокочастотной и низкочастотной схемой защиты.
Номинальная мощность динамика должна составлять 8 Ом. Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 90 дБ. Номинальная мощность должна составлять 50 Вт непрерывного розового шума и 150 Вт непрерывной программы. Частотная характеристика динамика должна составлять от 80 Гц до 20 кГц.
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Динамик должен быть доступен в белом или черном цвете, а также может быть перекрашен. Решетка радиатора должна быть выполнена из обработанной поверхности стальной пластины. В комплект поставки входят кронштейны для крепления акустической стойки, стен и потолка. В качестве опции предлагаются также кронштейны для более сложных установок.
Устройство должно быть компактным и легким, иметь размеры 162 x 250 x 161 мм (6,38 x 9,84 x 6,34) и вес 3,1 кг (6,83 фунта).
Модель громкоговорителя – TOA F-1300B/F-1300W.
Кронштейн подвески для доски должен быть HY-BH10B.
Потолочный монтажный кронштейн должен быть HY-CM10B/HY-CM10W.
Кронштейн кластера должен быть HY-CL10B.
Сабвуфер должен быть FB-120B/120W.