Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-1522SCEN  Q

Deckeneinbaulautsprecher mit hoher Tonqualität und großem Abstrahlwinkel, alle Kunststoffteile in flammwidriger Ausführung (gemäß UL-94 V-0), lackierfähige Metallgitterfrontblende, Leistungswahlschalter leicht zugänglich bei eingebautem Lautsprecher unter Lautsprecherabdeckung, lackierfähige Metallgitterfrontblende, Staubschutzabdeckung rückseitig, Reihen-Klemmanschluss für Lautsprecherleitung, einfache und sichere Montage in abgehängten Decken bis zu 37 mm Dicke