Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-1522SCEN  Q

El altavoz de música/personas de buscapersonas debe ser un tipo de caja de baja reflexión de rango completo adecuado para montaje en el techo, que incorpore un altavoz de tipo cónico de 3,94" (12 cm).

El altavoz debe ser compatible con sistemas de altavoces de alta y baja impedancia e incluir un transformador de correspondencia incorporado de 25/70,7/100 V. El deflector delantero tendrá una configuración de grifo ajustable con destornillador de: 6 W, 3 W y 1,5 W para funcionamiento a 70,7 V; 0,75 W, 0,4 W y 0,2 W para funcionamiento a 25 V; y 6 W y 3 W para funcionamiento a 100 V; más ajustes para funcionamiento a 16 ohmios y funcionamiento directo a 8 ohmios.

El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con 1 W de potencia de entrada aplicada será de 88 dB SPL. La potencia nominal (Programa Continuo) será de 18 W a 8 ohmios, 12 W a 16 ohmios y 6 W cuando se utilice con un sistema de línea de 70,7 ó 100 V. El altavoz debe tener un rango de respuesta de frecuencia de 65 a 18k Hz. La directividad del altavoz deberá ser inferior a Q = 8 para todas las bandas de 1/3 de octava de la norma ISO hasta 4k Hz cuando se mida en un entorno anecoico de medio espacio utilizando ruido rosa con limitación de banda de 1/3 de octava.

El baffle del altavoz será de resina ABS resistente al fuego. La parrilla será de chapa de acero pintada de color blanco con guarnición de resina ABS resistente al fuego y se podrá volver a pintar en el campo. Las instrucciones para volver a pintar la rejilla se incluirán en el paquete de altavoces. El altavoz debe estar equipado con un conector push in con resorte que tenga dos terminales de entrada y dos terminales de paso puenteado.

El altavoz no deberá tener un diámetro exterior superior a 6,13", requerirá un recorte circular no superior a 5,31" y podrá instalarse en superficies de hasta 1,46" de espesor. La parte trasera del altavoz no debe extenderse más de 4,25" por encima del plano de montaje. El orador no debe pesar más de 2,2 lbs.

El altavoz de música y megafonía deberá ser TOA modelo F-1522SC.
El anillo de refuerzo del techo para la instalación en falso techo será el modelo TOA HY-RR1.