Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-1522SCEN  Q

Kompaktowy głośnik sufitowy o szerokim zakresie charakterystyki częstotliwościowej. Polecany do sufitów o niskim profilu z ograniczoną głębokością zabudowy. Płaski panel przedni. Do zastosowań z sprzętem o niższej mocy. Kolor osłony przedniej – biały. Ognioodporna odgroda zgodna z UL94 V-0 oraz siatka stalowa dziurkowana. Wbudowany obwód zabezpieczający przed przeciążeniem dla niskich częstotliwości. Systemy 8 Ω, 16 Ω, 100 V i 70 V.