Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-1522SCEN  Q

Верхний громкоговоритель для воспроизведения музыки/пейджинга должен иметь широкополосный фазоинверторный корпус, подходящий для потолочного монтажа с использованием динамика конусного типа 12 см (3,94 дюйма).
Громкоговоритель должен быть совместим с акустическими системами с низким и высоким импедансом и включать встроенный соответствующий преобразователь 25/70,7/100 В. Передний экран должен иметь регулируемые отверткой настройки отвода: 6 Вт, 3 Вт и 1.5 Вт для работы 70,7 Вт; 0,75 Вт, 0,4 В и 0,2 Вт для работы 25 В; 6 Вт и 3 Вт для работы 100 В; плюс настройки для 16 Ом и прямой работы 8 Ом.
Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при приложенной входной мощности 1 Вт должен составлять 88 дБ УЗД. Номинальная шумовая мощность (непрерывная программа) должна составлять 18 Вт при 8 Ом, 12 Вт при 16 Ом и 6 Вт при использовании с линейной системой 70,7 или 100 В. Громкоговоритель должен иметь частотную характеристику (отклик) от 65 Гц до 20 кГц. Направленность динамика должна быть меньше Q = 8 для всех диапазонов частот ISO 1/3 октавы до 4 кГц при измерении в полупространственной безэховой среде с использованием 1/3 октавы розового шума, ограниченного диапазоном частот.
Экран громкоговорителя должен быть изготовлен из огнестойкого АБС-пластика. Решетка должна быть стальной пластиной, окрашенной в белый цвет, с огнестойким АБС-пластиком, а также должна быть возможность ее перекраски. Инструкции по перекрашиванию решетки должны быть включены в комплект громкоговорителя. Громкоговоритель должен быть оснащен пружинным вставным соединителем, имеющим две входные клеммы и две мостовые проходные клеммы.
Громкоговоритель должен иметь наружный диаметр не более 16 см (6,13 дюймов), для него необходим круглый вырез не более 13,48 см (5,31 дюймов), также его можно смонтировать на поверхности толщиной до 3,7 см (1,46 дюйма). Задняя часть громкоговорителя должна выступать не более чем на 107,95 мм (4,25 дюймов) над монтажной плоскостью. Динамик должен весить не более 1 кг (2,2 фунтов ).
Модель верхнего громкоговорителя для воспроизведения музыки/пейджинга - TOA F-1522SC.
Модель потолочного армирующего кольца для установки на подвесном потолке - TOA HY-RR1.